;************************************************************************
;                  SETARAM calorimeter managing system
;                      Data accounting for the effect

        .psect  DATAEF,rw,d,ovr
;------------------------------------------------------------------------

                        ; Baseline parameters before the effect
IBav.no:        .word   0       ; No. of points
IBav.int:       .word   0       ; Base line intercept =
IBav.rem:       .word   0       ;     ( IBav.int*Ibav.no+IBav.rem )/IBav.no
IBs2.int:       .word   0       ; Noise dispersion

                        ; Total area accumulator - 32 bit value -
Area.high:      .word   0       ; for quantity x[i]-IBav.int
Area.low:       .word   0

                        ; Time counters (in point smoothing cycles)
Time.total:     .word   0       ; Total time for the effect
Time.max:       .word   0       ; Time corresponding to max height

Max.height:     .word   0       ; Max |relative height|
                                ; (relative to the initial base line level)
